Budowa :	Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	 	na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	Obiekt :	Amfiteatr i ogród
	Adres :	Gostyń - Głogówko 15, 63-800 Gostyń, działka nr 803
	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
		 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 
	Stawka roboczogodziny  R-g :  	...............  zł / r-g
	Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  	............... %
	Narzut kosztów pośrednich  Kp :  	............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]
	Narzut zysku  Z :  	............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)
	Poziom cen :  	.......................................................................
	 
	              KOSZTORYS ŚLEPY Z PRZEDMIAREM
	 
	Data : 2016-07-29	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	I.	STAN :   Remont amfiteatru i przebudowa schodów	

	 
	I.1.	ELEMENT :   Dach - konstrukcja i pokrycie	

	1.	KNR  401-0508-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 278,400	m2	................	................
		Rozbiórka pokrycia z dachówek: karpiówek układanych podwójnie

	2.	KNR  401-0430-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 278,400	m2	................	................
		Rozebranie drewnianej więźby dachowej: prostej

	3.	KNR  401-0430-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 278,400	m2	................	................
		Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 24 cm

	4.	KNR  712-0101-03-00  MPCiL	 56,980	m2	................	................
		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne powierzchni o stanie wyjściowym B do trzeciego stopnia czystości
		stalowych konstrukcji szkieletowych

	5.	KNR  712-0201-03-00  MPCiL	 56,980	m2	................	................
		Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą do gruntowania, przeciwrdzewną olejną

	6.	KNR  712-0204-03-00  MPCiL	 56,980	m2	................	................
		Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowych farbą do gruntowania chlorokauczukową ogólnego stosowania

	7.	KNR  202-0405-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 278,400	m2	................	................
		Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej,  o rozpiętości: 7,5 m

	8.	KNR  202-0410-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 278,400	m2	................	................
		Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiarowymi nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z
		wykonaniem i osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 24 cm

	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
	STAN :	I.  Remont amfiteatru i przebudowa schodów
	ELEMENT :	I.1. Dach - konstrukcja i pokrycie
	Data : 2016-07-29	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	9.	KNR  401-0630-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 6,670	m3	................	................
		Impregnacja grzybobójcza desek, łat i listew metodą kąpieli w preparatach: solowych

	10.	KNR  202-0504-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 278,400	m2	................	................
		Pokrycie dachów dachówką,z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic
		gąsiorami, - typ dachówki: karpiówka ceramiczna w koronkę

	I.2.	ELEMENT :   Opierzenia, rynny i rury spustowe	

	11.	KNR  202-0507-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 13,640	m2	................	................
		Obróbki z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm

	12.	KNR  202-0511-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 8,400	m	................	................
		Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o średnicy: 10 cm

	13.	KNR  202-0511-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 16,560	m	................	................
		Rury spustowe okrągłe, z blachy z cynku grubości 0,55 mm, o średnicy: 12 cm

	I.3.	ELEMENT :   Tynki	

	14.	KNR  401-0701-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 373,250	m2	................	................
		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na
		rodzaj podłoża,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

	15.	KNR  023-2612-01-00  IGM Warszawa	 183,870	m2	................	................
		Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2cm do ścian

	16.	KNR  023-2612-06-00  IGM Warszawa	 183,870	m2	................	................
		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach

	17.	KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa	 237,810	m2	................	................
		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

	18.	KNR  023-0932-02-00  IGM Warszawa	 237,810	m2	................	................
		Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30
		lub ATLAS CERMIT SN 30, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 3 mm - na ścianach płaskich i
	powierzchniach poziomych 

	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
	STAN :	I.  Remont amfiteatru i przebudowa schodów
	ELEMENT :	I.3. Tynki
	Data : 2016-07-29	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	19.	KNR  202-0902-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 135,440	m2	................	................
		Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane:
		ręcznie

	20.	KNNR  002-1405-02-00  MRRiB	 373,250	m2	................	................
		Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową

	21.	KNR  401-0701-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 48,430	m2	................	................
		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na
		rodzaj podłoża,z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej

	22.	KNR  202-1118-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 48,430	m2	................	................
		Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej

	23.	KNR  012-1118-04-00  IGM Warszawa	 48,430	m2	................	................
		Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - płytki na czapkach murków

	I.4.	ELEMENT :   Posadzka	

	24.	KNR  401-0212-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 35,440	m3	................	................
		Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm

	25.	KNR  202-1101-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 93,200	m3	................	................
		Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
		sypkich: pospółki

	26.	KNNR  002-0507-01-00  MRRiB	 442,970	m2	................	................
		Izolacje z papy termozgrzewalnej - jednowarstwowe

	27.	KNR  202-1101-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 13,480	m3	................	................
		Podkłady na podłożu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogólnego, wykonane z ubitych materiałów
		sypkich: pospółki

	28.	KNR  012-1118-04-00  IGM Warszawa	 442,970	m2	................	................
		Posadzki z płytek tarasowych Torino układanych na klej

	I.5.	ELEMENT :   Schody	

	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
	STAN :	I.  Remont amfiteatru i przebudowa schodów
	ELEMENT :	I.5. Schody
	Data : 2016-07-29	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	29.	KNR  401-0349-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 11,970	m3	................	................
		Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

	30.	KNR  401-0212-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3,510	m3	................	................
		Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm

	31.	KNR  202-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2,790	m3	................	................
		Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych na gotowym podłożu

	32.	KNR  012-1120-04-00  IGM Warszawa	 73,190	m2	................	................
		Okładziny schodów z płytek Torino układanych na klej

	I.6.	ELEMENT :   Ścianka nowa	

	33.	KNR  202-0120-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 11,750	m2	................	................
		Ścianki działowe pełne z cegieł: pełnych, o grubości 1/2 cegły

	34.	KNR  023-0931-01-00  IGM Warszawa	 11,750	m2	................	................
		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku mineralnego ATLAS
		CERMIT DR 20 lub ATLAS CERMIT SN 20

	35.	KNR  023-0932-02-00  IGM Warszawa	 11,750	m2	................	................
		Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30
		lub ATLAS CERMIT SN 30, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grubości 3 mm - na ścianach płaskich i
	powierzchniach poziomych 

	36.	KNNR  002-1405-02-00  MRRiB	 11,750	m2	................	................
		Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową

	I.7.	ELEMENT :   Piwnica	

	37.	KNR  401-0713-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 246,840	m2	................	................
		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, na
		nie malowanych i nie pokrytych tapetą: ścianach

	38.	KNR  401-0713-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 269,060	m2	................	................
		Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, na

	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
	STAN :	I.  Remont amfiteatru i przebudowa schodów
	ELEMENT :	I.7. Piwnica
	Data : 2016-07-29	 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		nie malowanych i nie pokrytych tapetą: stropach, biegach, spocznikach

	39.	KNR  401-1204-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 269,060	m2	................	................
		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach

	40.	KNR  401-1204-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 246,840	m2	................	................
		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach

	I.8.	ELEMENT :   Roboty różne	

	41.	kalk. indywid.	 1,000	kpl	................	................
		Przeniesienie godła i napisu

	42.	kalk. indywid.	 6,000	kpl	................	................
		Wymiana masztów

	43.	kalk. indywid.	 24,800	m2	................	................
		Obudowa słupów blachą nierdzewną

	44.	kalk. indywid.	 17,500	m	................	................
		Dostawa i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych przenośnego o szer. 1,40m

	45.	KNR  401-0108-14-00  Norma scalona	 71,560	m3	................	................
		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z
		rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żwirobetonowych Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi,
	za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji

	II.	STAN :   Ogród rekreacyjno - sensoryczny	

	46.	KNR  221-0331-05-00  MBGPiK	 20,000	szt	................	................
		Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm, z zaprawianiem całkowitym
		rowów, w gruncie : kat.III

	47.	KNR  221-0302-04-10  MBGPiK	 10,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,3 m

	48.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 2,000	szt	................	................

	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
	STAN :	II.  Ogród rekreacyjno - sensoryczny
	Data : 2016-07-29	 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - głóg szkarłatny

	49.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - buk pospolity

	50.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - magnolia

	51.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - śliwa wiśniowa

	52.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - wiśnia pospolita

	53.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - robinia akacjowa

	54.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - wierzba biała

	55.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m  - jodła jednobarwna

	56.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - jodła veitcha

	57.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - modrzew europejski

	58.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły

	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
	STAN :	II.  Ogród rekreacyjno - sensoryczny
	Data : 2016-07-29	 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		korzeniowej : 1,2 m - świerk serbski

	59.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - świerk kłujący srebrny

	60.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - sosna pospolita

	61.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - sosna czarna

	62.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - sosna żółta

	63.	KNR  221-0320-01-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew starszych liściastych w gruncie kat.III, bez zaprawiania ziemią dołów, przy średnicy bryły
		korzeniowej : 1,2 m - daglezja

	64.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 5,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - berberys purpurowy

	65.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 5,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - berberys złoty

	66.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 2,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - dereń biały

	67.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 6,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - irga wielokwiatowa

	68.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - forsycja

	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
	STAN :	II.  Ogród rekreacyjno - sensoryczny
	Data : 2016-07-29	 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	69.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 2,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - rokitnik pospolity

	70.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 5,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - liguster pospolity

	71.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 3,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - mahonia pospolita

	72.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 2,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - jaśmin Lemona

	73.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 2,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - pięciornik krzewiasty

	74.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 5,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - pęcherznica kalinolistna

	75.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 18,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - róża pomarszczona

	76.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - wierzba mandżurska

	77.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 2,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - tawuła wczesna

	78.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 10,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - tawuła drobna

	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
	STAN :	II.  Ogród rekreacyjno - sensoryczny
	Data : 2016-07-29	 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	79.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 2,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - śnieguliczka biała

	80.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 5,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m  - śnieguliczka koralowa

	81.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 3,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - kalina sztywnolistna

	82.	KNR  221-0302-05-10  MBGPiK	 2,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprwianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - tamaryszek drobnokwiatowy

	83.	KNR  221-0323-04-10  MBGPiK	 3,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim, w gruncie kat.III, z zaprawianiem ziemią dołów o średnicy i
		głębokości : 0,5 m - jałowiec sabiński

	84.	KNR  221-0323-04-10  MBGPiK	 5,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim, w gruncie kat.III, z zaprawianiem ziemią dołów o średnicy i
		głębokości : 0,5 m - cis pospolity zielony

	85.	KNR  221-0323-04-10  MBGPiK	 2,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim, w gruncie kat.III, z zaprawianiem ziemią dołów o średnicy i
		głębokości : 0,5 m - cis pospolity złocisty

	86.	KNR  221-0414-09-00  MBGPiK	 5,000	szt	................	................
		Obsadzenie kwietników krzewami róż szlachetnych - trzmielina niska

	87.	KNR  221-0414-09-00  MBGPiK	 10,000	szt	................	................
		Obsadzenie kwietników krzewami róż szlachetnych - barwinek

	88.	KNR  221-0414-09-00  MBGPiK	 4,000	szt	................	................
		Obsadzenie kwietników krzewami róż szlachetnych - wiciokrzew pomorski

	89.	KNR  221-0414-09-00  MBGPiK	 36,000	szt	................	................
		Obsadzenie kwietników krzewami róż szlachetnych - liliowiec żółty

	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
	STAN :	II.  Ogród rekreacyjno - sensoryczny
	Data : 2016-07-29	 Str: 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	90.	KNR  221-0302-04-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,3 m - grusza odm. konferencja

	91.	KNR  221-0302-04-10  MBGPiK	 1,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,3 m - śliwa węgierka

	92.	KNR  221-0302-04-10  MBGPiK	 2,000	szt	................	................
		Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III, z zaprawianiem całkowitym
		dołów o średnicy i głębokości : 0,3 m - jabłoń

	93.	KNR  221-0401-01-00  MBGPiK	4 835,000	m2	................	................
		Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II

	94.	KNR  231-0101-05-00  IGM Warszawa	1 470,000	m2	................	................
		Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: 20 cm

	95.	KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa	1 470,000	m2	................	................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm

	96.	KNR  231-0202-01-00  IGM Warszawa	1 470,000	m2	................	................
		Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem ręcznym - warstwa dolna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 10 cm

	97.	KNR  231-0202-03-00  IGM Warszawa	1 470,000	m2	................	................
		Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem ręcznym - warstwa górna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

	98.	kalk. indywid.	 10,000	szt	................	................
		Ławka parkowa

	99.	kalk. indywid.	 10,000	szt	................	................
		Kosze na śmieci

	100.	kalk. indywid.	 1,000	szt	................	................
		Stojak na rowery - 6 stanowiskowy

	101.	kalk. indywid.	 10,000	szt	................	................
		Lampy solarne LED - dostawa i montaż

	                       Przebudowa i remont amfiteatru w ogrodach klasztornych oraz zagospodarowanie fragmentu działki 803
	                       na terenie ogrodu na ogród rekreacyjno-sensoryczny
	 
	STAN :	II.  Ogród rekreacyjno - sensoryczny
	Data : 2016-07-29	 Str: 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	102.	kalk. indywid.	 20,000	szt	................	................
		Reflektory - dostawa i montaż

	103.	KNR  221-0218-01-00  MBGPiK	 50,000	m3	................	................
		Przywiezienie i rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z przerzutem

	104.	KNR  221-0218-01-00  MBGPiK	 258,000	m3	................	................
		Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z przerzutem

	105.	kalk. indywid.	1 010,000	m2	................	................
		Rozłożenie agrotkaniny

	106.	KNR  231-0202-05-00  IGM Warszawa	1 010,000	m2	................	................
		Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem ręcznym - przykrycie agrotkaniny

	107.	kalk. indywid.	 2,000	szt	................	................
		Murowane portale wejściowe z drzwiami drewnianymi

	108.	KNR  231-0407-03-00  IGM Warszawa	 715,000	m	................	................
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem

	 
	K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T	.......................